


#### **G24AB**

#### **ВОЗДУХОДУВКА**

#### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



1. [Описание](#_bookmark0) устройства 2
	1. Назначение устройства. 2
	2. Основные компоненты устройства. 2
2. [Введение](#_bookmark3) 2
	1. Меры предосторожности 2
3. [Общие правила техники безопасности](#_bookmark4) при обращении с электроинструментами 2
	1. [Обучение.](#_bookmark5) 2
	2. [Подготовка](#_bookmark3) 2
	3. [Техническое обслуживание](#_bookmark7) 3
4. Правила техники безопасности при работе с воздуходувным устройством 3
5. Символы, размещенные на данном устройстве 4
6. [Уровни риска](#_bookmark11) 4
7. [Утилизация](#_bookmark9) 5
8. [Сборка](#_bookmark10) 5
	1. [Распаковка устройства](#_bookmark12) 5
	2. [Установка трубки воздуходувного устройства](#_bookmark14)  5
	3. [Установка аккумуляторного блока.](#_bookmark17) 6
	4. [Извлечение аккумуляторного блока.](#_bookmark19) 6
9. [Эксплуатация](#_bookmark20) 6
	1. [Запуск устройства.](#_bookmark21) 6
	2. [Остановка устройства.](#_bookmark23) 6
	3. [Рекомендации по эксплуатации.](#_bookmark22) 6
10. [Техническое обслуживание](#_bookmark24) 6
	1. Чистка устройства 6
11. [Транспортировка и хранение](#_bookmark29) 7
	1. [Перемещение устройства](#_bookmark22) 7
	2. [Хранение устройства.](#_bookmark24) 7
12. [Поиск и устранение неисправностей](#_bookmark32) 7
13. [Технические характеристики](#_bookmark34) 7
14. [Гарантия.](#_bookmark35) 8

# ОПИСАНИЕ

## Назначение устройства

Аккумуляторный воздуходув предназначен для очищения газона от опавших листьев, мусора, пыли..

##  Основные компоненты устройства

*Рисунок 1-4*

1. Курковый выключатель
2. Задняя трубка
3. Передняя трубка
4. Паз
5. Выступ
6. Отверстие
7. Выступ

# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks. Ваше устройство было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами надежности, удобства эксплуатации и безопасности. При надлежащем обращении ваше устройство будет надежно и безотказно работать долгие годы.

#  Меры предосторожности

Даже при правильном использовании электроинструмента оператор может подвергаться следующим рискам:

* Повреждение легких, если не надета соответствующая защитная маска.
* Повреждение слуха, если не надеты соответствующие средства защиты органов слуха.
* Повреждение руки/плеча вследствие вибрации при использовании устройства в течение длительного периода времени, или устройство неправильно эксплуатируется и обслуживается.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями. Несоблюдение правил и невыполнение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезному травмированию. |

Сохраните инструкции по безопасной работе для дальнейшего использования и безопасной эксплуатации устройства.

Термин «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относится к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ.

#  Обучение

* Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомитесь с элементами управления и правилами использования устройства.
* Никогда не допускайте детей, лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, или лиц, которые не ознакомились с настоящими инструкциями к работе с устройством. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора.
* Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных c причинением вреда другим людям или их имуществу.

# Подготовка

* При эксплуатации устройства всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстуком.
* Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут вылететь из-под устройства.
* Перед использованием обязательно выполняйте визуальную проверку, чтобы убедиться в том, что крепежные детали затянуты, корпус не поврежден, а защитные приспособления находятся на месте.
* Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше от детей.
* Пользуйтесь средствами защиты органов слуха и защитными очками. Всегда носите их во время эксплуатации устройства.

# Техническое обслуживание

* Держите все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
* Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.
* Обращайтесь с устройством осторожно и держите его в чистоте. Не прикасайтесь к рабочим поверхностям , пока батарея не извлечена из устройства а мотор полностью не остановился.
* Дайте устройству остыть перед проведением любых осмотров, регулировок, помещением на хранение и т.д.
* Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте только фирменные запасные части и аксессуары.

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

* Используйте устройство только при дневном освещении или в условиях хорошего искусственного освещения.
* Держите все отверстия, предназначенные для циркуляции воздуха, в чистоте.
* Никогда не сдувайте мусор в направлении посторонних лиц.
* Перед запуском устройства убедитесь, что впускная труба не засорена .
* Держите лицо и тело вдали от сопла впускной трубы.
* **Не допускайте, чтобы руки или любые другие части тела или одежда попали в впускную трубу, разгрузочный желоб, или находились рядом с любой рабочей поверхностью устройства**.
* Перед началом работы осмотрите устройство на отсутствие инородных материалов/мусора.
* Не используйте устройство с поврежденными или неисправными узлами и механизмами ,в случае отсутствия штатных устройств или в случае поврежденного кабеля .
* **Не прилагайте чрезмерных усилий во время эксплуатации устройства** . Всегда сохраняйте равновесие и устойчивость при работе на склонах. При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.
* Остановите устройство и извлеките аккумуляторную батарею. Убедитесь, что все механизмы полностью обездвижены, если:
* устройство оставлено пользователем без присмотра
* проводится удаление инородных деталей из устройства
* при проведении проверки, очистки или профилактики устройства
* при проведении проверки после ударного воздействия со стороны инородных предметови с целью выявления повреждений
* Если вы заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией вам необходимо выполнить:
* проверку устройства на наличие повреждений
* замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;
* регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

# СИМВОЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и узнать их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

|  |  |
| --- | --- |
| **Символ** | **Объяснение** |
|  | Прочтите руководство пользователя. |
|  | Не подпускайте посторонних к работающему устройству. |
|  | Надевайте средства защиты органов зрения и слуха. |
|  | Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. |
|  | Не подпускайте посторонних на расстояние ближе 15 метров. |
|  | Не прикасайтесь к вентилятору во время работы устройства. |
|  | Попадание не заправленной одежды в воздухозаборник может привести к травме. |
|  | Попадание длинных волос в воздухозаборник может привести к травме. |
|  | Вращающиеся лопасти вентилятора могут стать причиной тяжелых травм. |

# УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

| **СИМВОЛ** | **СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО** | **ОБЪЯСНЕНИЕ** |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ | Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может послужить причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ | (Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов. |

# УТИЛИЗАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. |
|  | Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам. |
|  | По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов. |

# СБОРКА

# Распаковка устройства

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано. |

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| * Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения.
* Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты.
* Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.
 |

# Откройте упаковку.

# Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

# Извлеките все штатные детали из коробки.

# Извлеките устройство из коробки.

# Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

# Установка трубки воздуходувного устройства

# *Рисунок 2 - 3*

# Совместите пазы на трубке с выступами на корпусе устройства.

# Совместите трубу с корпусом воздуходувного устройства до тех пор, пока выступы не войдут в зацепление с пазами.

# Поверните трубку в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока оба выступа не зафиксируются на месте.

# Совместите отверстие на передней трубке с выступом на задней трубке.

# Соедините переднюю трубу с задней трубой так , чтобы выступы зафиксировались в соответствующих пазах .

# Установка аккумуляторного блока

# *Рисунок 4*

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| * Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить.
* Перед заменой аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится.
* Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.
 |

# Совместите подъемные выступы на аккумуляторном блоке с пазами в аккумуляторном отсеке.

# Задвигайте аккумуляторный блок внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.

# Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

# Снятие аккумуляторного блока

# *Рисунок 4*

# Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки аккумулятора.

# Извлеките аккумулятор из устройства.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Перед началом работы убедитесь, что трубка воздуходувного устройства находится на своем месте. |

# Запуск устройства

# *Рисунок 1.*

# Нажмите курковый выключатель для запуска устройства.

# Нажмите курковый выключатель для увеличения скорости.

# Отпустите курковый выключатель для уменьшения скорости.

# Остановка устройства

# *Рисунок 1.*

# Отпустите курковый выключатель для остановки устройства.

|  |
| --- |
|  **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| После останова устройства подождите, пока двигатель не остановится. |

# Рекомендации по эксплуатации

* Не направляйте воздушную струю на посторонние предметы , если это может привести к их некон-тролируемому перемещению и .причинению вреда окружающим
* Используйте грабли и метлы, чтобы удалить инородные материалы перед началом работы с устройством.
* Увлажняйте поверхности перед удалением посторонних предметов в пыльном окружении.
* При работе с устройством держитесь вдали от детей, домашних животных, открытых окон и чистых машин.
* Регулярно очищайте устройство от грязи.
* После окончания работы удалите посторонние предметы ( мусор) из устройства .

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|  |
| --- |
|  **ВНИМАНИЕ** |
| Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации. |

|  |
| --- |
|  **ВНИМАНИЕ** |
| Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов. |

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок. |

# Чистка устройства

|  |
| --- |
|  **ВНИМАНИЕ** |
| Устройство должно быть сухим. Влага может вызвать поражение электрическим током. |

* Очистите вентиляционные отверстия от инородных материалов с помощью пылесоса.
* Не брызгайте, не мойте и не погружайте воздухозаборники в растворители.
* Очистите кожух и пластмассовые детали с помощью влажной мягкой ткани.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

|  |
| --- |
|  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| Перед транспортировкой и хранением извлеките из устройства аккумуляторный блок. |

# Перемещение устройства

* Удерживайте устройство с помощью специальной рукоятки.
* Извлеките трубку воздуходувного устройства во время транспортировки устройства на автомобиле.

# Хранение устройства

* Очистите устройство перед хранением.
* Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.
* Убедитесь в том, что устройство не содержит ослабленных болтов, соединений или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие шаги / действия:
* Замените поврежденные компоненты.
* Затяните болты.
* Обратитесь в Авторизированный сервисный центр если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства которое вы не можете устранить самостоятельно.
* Храните устройство в сухом помещении.
* Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| **ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВ-НОСТЬ** | **ПРИЧИНА** | **МЕТОД УСТРАНЕНИЯ** |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается, когда нажат курковый выключатель. | Аккумуляторная батарея не плотно установлена. | Убедитесь, что аккумуляторная батарея плотно установлена в устройство. |
| Аккумуляторный блок разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| Устройство не запускается. | Выключатель электропитания неисправен. | Замените неисправные компоненты, прибегнув к помощи авторизирован-ного сервисного центра. |
| Двигатель неисправен. |
| Печатная плата неисправна. |
| Воздух не проходит через трубку, когда устройство запущено. | Воздухозаборник или выпуск трубки засорены. | Устраните засорение. |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение | 24 В постоянного тока |
| Объем воздуха | 9.4 м³/мин |
| Скорость воздуха | 161 км/ч |
| Вес (без аккумулятора) | 1,5 кг |
| Измеренный уровень звукового давления | LPA= 86.8 дб(A),KPA= 3 дБ(A) |
| Измеренный уровень мощности звука | LWA= 102.8 дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | LWA.d= 106 дБ(A) |
| Уровень вибрации | < 2.5 м/с2 , K = 1.5м/с2 |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

**ОГРАНИЧЕНИЯ.**

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1.

##

Инструмент ручной электрифицированный торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствует требованиям технических регламентов:

- № TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

**ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организация** | **Город** | **Адрес** | **Телефон** |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 4 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток  | г. Владивосток  | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 5 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г. Волгоград, ул. Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 6 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 7 | ИП Семенов А.Ю. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 8 | ИП Салахов  | г. Екатеринбург  | 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 67А | 8(343)2519494  |
| 9 | ООО "Арсенал" |  г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 10 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 11 | ООО «Сервис Тех Центр»  | г. Казань  | 420136, ул. Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 12 | ООО "Кпасное Колесо"  | г. Калининград  | ***236008, г. Калининград, ул. Достоевского, д 21*** | 8(929)1661107 |
| 13 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 14 | ИП Конарев В.А. | г.Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 |  8(918) 193 84 48  |
| 15 | ООО СЦ "База" | г. Красноярск | 660056, г. Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 16 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г. Кемерово, ул. Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 17 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск на Амуре  | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 18 | ООО "Фирма Технопарк"  | г. Москва | 121471, Москва, ул. Гвардейская д 3, к 1 | 8(8007)006525 |
| 19 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 20 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г. Нижний Новгород | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник  | 8 (831) 257-79-548 908 16 70 249 |
| 21 | ИП Куракин М.Н. | г. Новосибирск  | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 22 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 23 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 24 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б  | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 25 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102  | 8 (342)2594479 |
| 26 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 27 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 28 | ИП Холод  | г. Ростов на Дону  | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305  |
| 29 | ООО "Электра"  | г. Санкт Петербург  | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30 | 8(812)7403587 |
| 30 | ООО "Интер Электро"  | г. Самара  | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414  |
| 31 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара  | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 32 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 33 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 34 | ООО "Технодок" | г. Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 35 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 36 | ИП Апалькова Д.П. | г. Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 37 | ООО Ламед  | г Алмааты Казахстан  | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 |  8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 38 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Импортер в РБ: **Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО**

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 opt@scanlink.by

**Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!**

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

* не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
* рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

**ВНИМАНИЕ!!!**

**В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.**